**Empfang-Ladestation**

***Beschreibung***

Besucherempfang

„Der erste Eindruck zählt“, sagt der Volksmund. Mit dieser Empfangsstation zeigen Sie jedem Besucher, wie fortschrittlich und kundenorientiert Ihr Unternehmen denkt. Ihre Visitenkarte Zukunft, ein klares Zeichen vor Ihrem Gebäude und ein Statement. Orientierung und Begrüßung in Ihrem Design.

***Technik***

Ladestation für 2x 400 V / 32 A / 16 A

2x Type II Einbaubuchse

2x Schuko®-Buchse je Ladestation (230 V)

Phasenüberwachung, Leitungsschutz & Fehlerstromschutzschalter

Ethernet-Schnittstelle für zukünftige Vernetzungen optional

Wireless-Anbindung WLAN/UMTS (optional)

***Gehäuse***

Alu 3 mm, pulverbeschichtet nach RAL

Für den Innen- und Außeneinsatz, nach Schutzart IP54

Elektronikbaugruppe nach Schutzart IP67

Mechanische Verschließung (Schließanlagensystem optional)

Robuste, gegen Vandalismus gesicherte Ausführung

Außenmaße: 440 mm (B) x 2.100 mm (B) x 350 mm (T)

Befestigung mittels Bodenanker

***Abrechnungsarten***

Wählen Sie zwischen unseren diversen Abrechnungsmethoden aus und konfigurieren Sie die Technik nach Ihren Bedürfnissen:

SMS, Barcode, RFID 1, OCPP-Schnittstelle, Power-Portal

Bauseitige Voraussetzungen und Normen

Parkraumbeleuchtung - Optional:

Die LED-Beleuchtung schafft eine angenehme Ausleuchtung des Parkraumes. Der Besucher fühlt sich sofort empfangen und kann über die Anruffunktion seine Abholung organisieren.